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· 1.1 Identificateur de produit
· Nom du produit : PRO-THOR
Code du produit : 284 005
UFI : 5XJ7-64PD-P00H-G02K

1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou de mélange et utilisations déconseillées
· Secteur d'utilisation
SU3 Utilisations industrielles : Utilisations de substances en tant que telles ou en préparations sur sites industriels
SU22 Utilisations professionnelles : Domaine public (administration, éducation, spectacle, services, artisans)
· Catégorie du produit PC9a Revêtements et peintures, solvants, diluants
· Emploi de la substance 7 de la préparation
Protecteur des surfaces métalliques - Protection du matériel agricole l'hiver
· 1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité
Producteur/fournisseur : 
TEXXUIM SAS
58 RUE DE MAITENA
40260 CASTETS 

Tel : 05 58 57 37 20
texxium@texxium.fr
· Service chargé des renseignements : Service protection de l'environnement
· 1.4 Numéro d’appel d’urgence
· Tel 01.45.42.59.59
Société / Organisme : ORFILA - INRS - http://www.centres-antipoison.net



· 2.1 Classification de la substance ou du mélange
· [image: ]Classification selon le règlement (CE) ri° 2024728d57CE GHS08 danger pour la santé
Asp. Tox. 1 H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
· 2.2 Eléments d'étiquetage
· Etiquetage selon le règlement (CE) ri° 127272008 Le produit est classifié et étiqueté selon le règlement CLP.
· Pictogrammes de danger GHS08
· Mention d'avertissement Danger
· Mentions de danger
H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
· Conseils de prudence
P102	Tenir hors de portée des enfants.
P280		Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage/une protection auditive.
P301+P310 EN CAS D’INGESTION : Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. P331	NE PAS faire vomir.
P501	Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/ internationale.
· Indications complémentaires :
EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. EUH208 Contient C14-16-18 Alkyl phenol. Peut produire une réaction allergique.
· 2.3 Autres dangers
· Résultats des évaluations PBT et vPvB
· PBT: Non applicable
(suite page 2)
[image: ]Page .’ 1/7
Fiche de données de sécurité
selon 202078787CE modifiant 1907720067CE, Article 31




[image: ]Nom du produit: PRO-THOR
Page .’ 2/7
Fiche de données de sécurité
selon 202078787CE modifiant 1907720067CE, Article 31
Date d'impression : 02.03.2026
Numéro de version 1
Révision: 02.03.2026



· vPvB: Non applicable

(suite de la page 1)· 3.2 Mélanges
· Description: Contient : hydrocarbures aliphatiques > 30%.
· Composants dangereux:
· Règlement (CE) No d4872004 relatif aux détergents 7 Étiquetage du contenu hydrocarbures aliphatiques
· indications complémentaires: Pour le libellé des phrases de risque citées, se référer au chapitre 16.




· 5.1 Moyens d'extinction
· Moyens d’extinction :
CO2, poudre d'extinction ou eau pulvérisée. Combattre les foyers importants avec de l'eau pulvérisée ou de la mousse résistant à l'alcool.
· 5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou de mélange
Pas d'autres informations importantes disponibles.
· 5.3 Conseils aux pompiers
· Equipement spécial de sécurité : Aucune mesure particulière n'est requise.


· 6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence Pas nécessaire
· 6.2 Précautions pour la protection de l'environnement Diluer avec beaucoup d'eau.
Ne pas rejeter dans les canalisations, dans les eaux de surface et dans les nappes d'eau souterraines.
· d.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage :
Recueillir les liquides à l'aide d'un produit absorbant (sable, kieselguhr, neutralisant d'acide, liant universel, sciure).
Evacuer les matériaux contaminés en tant que déchets conformément au point 13.
(suite page 3)



	





	



· 4.1 Description des mesures de premiers secours
· Après inhalation : En cas de manifestation allergique, consulter un médecin.
· Après contact avec la peau :
Laver immédiatement à l'eau douce et propre et bien rincer.
Prendre garde au produit pouvant subsister entre la peau et les vêtements, la montre, les chaussures En cas d'irritation persistante de la peau ou de manifestation allergique, consulter un médecin.
· Après contact avec les yeux :
Rincer les yeux, sous l'eau courante, pendant 15 minutes, en écartant bien les paupières. S'il apparaît une douleur, une rougeur ou gène visuelle, consulter un ophtalmologiste.
· Après ingestion : Consulter un médecin en lui montrant l'étiquette
· 4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés Pas d'autres informations importantes disponibles.
· 4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires
Pas d'autres informations importantes disponibles.
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(suite de la page 2)
- 6.4 Référence à d'autres rubriques
Afin d'obtenir des informations pour une manipulation sûre, consulter le chapitre 7.
Afin d'obtenir des informations sur les équipements de protection personnels, consulter le chapitre 8. Afin d'obtenir des informations sur l'élimination, consulter le chapitre 13.


	













	


· 8.1 Paramètres de contrôle

7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger Aucune mesure particulière n'est nécessaire en cas de bonne utilisation.
- Préventions des incendies et des explosions : Aucune mesure particulière n'est requise.
7.2 Conditions d'un stockage sur, y compris les éventuelles incompatibilités
· Stockage :
· Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage : Aucune exigence particulière.
· Indications  concernant le stockage commun : Pas nécessaire
· Autres indications sur les conditions de stockage : Néant.
7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s) Pas d'autres informations importantes disponibles.

· Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail :
Le produit ne contient pas en quantité significative des substances présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail.
· Remarques supplémentaires :
Le présent document s'appuie sur les listes en vigueur au moment de son élaboration.
· 8.2 Contrôles de l’exposition
· Contrôles techniques appropriés Sans autre indication, voir point 7.
· Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
· Mesures générales de protection et d’hygiène :
Tenir à l'écart des produits alimentaires, des boissons et de la nourriture pour animaux. Se laver les mains avant les pauses et en fin de travail.
· Protection respiratoire : Protection respiratoire recommandée.
· [image: ]Protection des mains :

Gants de protection

Le matériau des gants doit être imperméable et résistant au produit / à la substance / à la préparation.
À cause du manque de tests, aucune recommandation pour un matériau de gants pour le produit / la préparation / le mélange de produits chimiques ne peut être donnée.
Choix du matériau des gants en fonction des temps de pénétration, du taux de perméab ilité et de la dégradation.
· Matériau des gants
Le choix de gants appropriés dépend non seulement du matériau, mais aussi d'autres critères de qualité qui peuvent varier d'un fabricant à l'autre. Puisque le produit représente une préparation composée de plusieurs substances, la résistance des matériaux des gants ne peut pas être calculée à l'avance et doit, alors, être contrôlée avant l'utilisation.
Temps de pénétration du matériau des gants
Le temps de pénétration exact est à déterminer par le fabricant des gants de protection et à respecter.
· Protection des yeux7du visage Lunettes de protection recommandées pour le transvasement.
(suite page 4)



	



	· 9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles
· I tdications générales
· Etat physique	Liquide
· Couleur:	incolore à lègérement jaune
· Odeur:	Caractéristique
· Seuil olfactif:	Non déterminé
· Point de fusion7point de congélation:	Non déterminé
· Point d'ébullition ou point initial d'ébullition et
intewalle d'ébullition	Non déterminé
· Inflammabilité	Non applicable
· Limites inférieure et supérieure d'explosion
· inférieure:	Non déterminé
· Supérieure :	Non déterminé
· Point d'éclair	65 °C
Température de décomposition :	Non déterminé
· pH	Le mélange n'est pas soluble (dans l'eau).
Viscosité:
Viscosité cinématique	Non déterminé
· Dynamique:	Non déterminé
· 5olubilité
· l'eau:	Soluble
· Coefficieiit de partage ri-octanol7eau (valeur log)  Non déterminé
· Pression de vapeur:	Non déterminé
· Densité et7ou densité relative
- Densité à 20 °C:	0,80 +/- 0,02 g/cm’
· Densité relative	Non déterminé
· Densité de vapeur:	Non déterminé

	· 9.2 Autres informations
· Aspect:
· Forme:	Liquide
· indications importantes pour la protection de la santé et de l’environnement ainsi que pour la sécurité
Température d’inflammation :	Le produit ne s'enflamme pas spontanément.
· Propriétés explosives:	Le produit n'est pas explosif.
Te teur en solvants:
VOC (CE)	97,00 %
· Changement d'état
Taux l'évaporation:	Non déterminé

	· Informations concernant les classes de danger
[image: ]
· Substances et mélanges explosibles	néant Gaz inflammables	néant
· Aérosols	néant
Gaz comburants	néant
Gaz sous pression	néant
· Liquides iiiflammables	néant
· Matières solides inflammables	néant
· Substances et mélanges autoréactifs	néant
· Liquides pyrophoriques	néant
· Matières solides pyrophoriques	néant
· Matières et mélanges auto-échauffants	néant
· Substances et mélanges qui dégagent des gaz inflammables au contact de l'eau	néant
· Liquides comburants	néant
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· 10.1 Réactivité Pas d'autres informations importantes disponibles.
· 10.2 Stabilité chimique
· Décomposition themiique7conditions à éviter : Pas de décomposition en cas d'usage conforme.
· 10.3 Possibilité de réactions dangereuses Aucune réaction dangereuse connue.
· 10.4 Conditions à éviter Pas d'autres informations importantes disponibles.
· 10.5 Matières incompatibles : Pas d'autres informations importantes disponibles.
· 10.d Produits de décomposition dangereux :
La combustion incomplète et la thermolyse produisent des gaz plus ou moins toxiques tels que monoxyde de carbone, dioxyde de carbone, hydrocarbures variés, aldéhydes et des suies.
· 12.1 Toxicité
Toxicité aquatique : Pas d'autres informations importantes disponibles.
· 12.2 Persistance et dégradabilité Pas d'autres informations importantes disponibles.
· 12.3 Potentiel de bioaccumulation Pas d'autres informations importantes disponibles.
· 12.4 Mobilité dans le sol Pas d'autres informations importantes disponibles.
· 12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB
· PBT: Non applicable
· vPvB: Non applicable
(suite page 6)

	· Matières solides comburaiites	néant
· Peroxydes organiques	néant
· Substances ou mélanges corrosifs pour les métaux néant
· Explosibles désensibilisés	néant




	















· 11.1 Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 127272008
Toxicité aiguë Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
· Effet primaire d’irritation :
· Corrosion cutanée7irritation cutanée
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
· Lésions oculaires graves7irritation oculaire
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
· Sensibilisation respiratoire ou cutanée
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
· Mutagénicité sur les cellules géminales
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
· Cancérogénicité Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
Toxicité pour la reproduction
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) - exposition unique
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. Toxicité spécifique pour certains organes cibles (5TOT) - exposition répétée
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
· Danger par aspiration Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
· 11.2 Informations sur les autres dangers
· Propriétés perturbant le système endocrinien Aucun des composants n'est compris.
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· 15.1 Réglementations7législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement
Pas d'autres informations importantes disponibles.
· RÈGLEMENT (CE) N° 19077200d ANNEXE XVIV Conditions de limitation : 3
· Directive 20117657UE relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans le équipements électriques et électroniques - Annexe Zf
Aucun des composants n'est compris.
(suite page 7)

(suite de la page 5)
· 12.6 Propriétés perturbant le système endocrinien
Le produit ne contient pas de substances avec des propriétés perturbatrices endocriniennes.
· 12.7 Autres effets néfastes
· Autres indications écologiques :
· Indications générales :
Catégorie de pollution des eaux 1 (D) (Classification propre) : peu polluant
Ne pas laisser le produit, non dilué ou en grande quantité, pénétrer la nappe phréatique, les eaux ou les canalisations.

· 13.1 Méthodes de traitement des déchets
· Recommandation :
Ne doit pas être évacué avec les ordures ménagères. Ne pas laisser pénétrer dans les égouts.
· Emballages non nettoyés:
· Recommandation : Evacuation conformément aux prescriptions légales.
· Produit de nettoyage recommandé: Eau, éventuellement avec des produits de nettoyage


	










	



	· 14.1 Numéro ONU ou numéro d'identification
· ADR, ADN, IMDG, SATA	néant

	· 14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU
· ADR, ADN, IMDG, SATA	néant

	· 14.3 Classe(s) de danger pour le transport
· ADR, ADN, IMDG, SATA
· Classe	néant

	· 14.4 Groupe d'emballage
· ADR, IMDG, SATA	néant

	· 14.5 Dangers pour l'environnement
· Marine Polluant:	Non

	- 14.6 Précautions particulières à prendre par
l'utilisateur	Non applicable

	- 14.7 Transport maritime en vrac conformément aux
instruments de l'OMI	Non applicable

	“Règlement type“ de l'ONU:	néant




	











(suite de la page 6)
· RÈGLEMENT (UE) 201971148
· Annexe I - PRÉCURSEURS D’EXPLOSIFS FAISANT L'OBJET DE RESTRICTIONS (Valeur limit
maximale aux fins de l'octroi d’une licence en vertu de l'article 5, paragraphe 3)
Aucun des composants n'est compris.
· Annexe H - PRÉCURSEURS D’EXPLOSIFS DEVANT FAIRE L'OBJET D'UN SIGNALEMENT
Aucun des composants n'est compris.
· Règlement (CE) ri° 27372004 relatif aux précurseurs de drogues Aucun des composants n'est compris.
· Règlement (CE) ri° 11172005 Qcrant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs de drogues entre la Communauté et les pays tiers
Aucun des composants n'est compris.
· 15.2 Evaluation de la sécurité chimique: Une évaluation chimique n'a pas été réalisée.




Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.
· Phrases importantes
H304	Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. H317	Peut provoquer une allergie cutanée.
H413	Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques.
EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
· 5ewice établissant la fiche technique: Sewice protection de l'environnement
· Date de la version précédente: 06.08.2025
· Acronymes et abréviations:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA. International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals EINECS: European Inventory ofExisting Commercial Chemical Substances ELINCS: European List ofNotified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Sewice (division of the American Chemical Society) VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
PBT. Persistent, Bioaccumulative and Toxic vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Skin Sens. 1: Sensibilisation cutanée — Catégorie 1 Asp. Tox. 1: Danger par aspiration — Catégorie 1
Aquatic Chronic 4. Dangers pour le milieu aquatique- toxicité à long terme pour le milieu aquatique — Catégorie 4
· Données modifiées par rapport à la version précédente
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